Информация о намерении строительства НПЗ в г. Даугавпилс, Латвия
Латвия не имеет на своей территории нефтеперерабатывающих заводов и входит в число европейских стран, испытывающих наиболее значительную энергетическую зависимость, тем более, что потребление энергоресурсов в Латвии постоянно растёт. Негативное влияние окажет также остановка Игналинской АЭС. В Латвии доминируют  и определяют рынок нефтепродуктов предприятия, специализирующиеся на импорте, перевалке, хранении, транзите, оптовой и розничной торговле.
В настоящее время прорабатывается возможность строительства НПЗ на территории Латвии, 6 км южнее города Даугавпилса. Город Даугавпилс расположен вблизи трёх границ: 25 км - граница с Литвой, 30 км - граница с Белоруссией, 150 км - граница с Российской Федерацией, тем самым занимая географически выгодное положение.
Строительство НПЗ предполагается на новой площадке площадью 120 га. Рядом со строительной площадкой проходит ж/д магистраль Даугавпилс – Вильнюс, в трёх
километрах находится товарная ж/д станция Грива. На расстоянии 4 км располагается
узловая эл. подстанция 110 кв. И рядом с площадкой проходит нефтепровод и
нефтепродуктопровод.	
Производительность НПЗ по нефти составит 7,5  млн. тонн в год. Поставка нефти предусматривается по трубопроводу. Отгрузка нефтепродуктов  ж/д и автомобильным транспортом, а также возможен вариант отгрузки по продуктопроводу. Профиль работы НПЗ – топливный вариант. Перечень основных технологических установок:
•	АВТ – атмосферно-вакуумная трубчатка;
•	ГОДТ – установка гидроочистки дизельного топлива;
•	Гидрокрекинг – установка термокаталитической конверсии вакуумных газойлей и деасфальтизата;
•	ГО бензина – установка очистки бензиновых фракций;
•	Каталитический риформинг – установка каталитической ароматизации бензиновых фракций;
•	Изомеризация – установка изомеризации фракции парафиновых углевородов С5-С6;
•	Очистка СЖГ – установка удаления серы из сжиженного газа;
•	Очистка сухого газа – установка для удаления серы из сухого газа;
•	ГФУ – газофракционирующая установка;
•	Деасфальтизация – установка экстракционного выделения деасфальтизата  пропанов из гудрона;
•	Газификация асфальта – установка для переработки асфальта с целью получения эл. энергии, теплоэнергии, серы.
•	
Материальный баланс и ассортимент выпускаемой продукции по заводу в целом
Сводный материальный баланс завода *
(производительность 100%)	
	% масс.	т/час	тонн/год	
Приход:				
Сырая нефть           	98,1	750,0	6000000	
МТБЭ (высокооктановая добавка)	1,9	15,0          	120 000	
Итого:                                                                                	100,0                  	765,0       	6 120 000	
Расход:				
Сухой газ (в топливо на собственные нужды)	2,00	15,9	127 200	
Пропановая фракция                                                               	0,68	5,21	41 680	
Изобутановая фракция	0,40                      	3,11	24880	
Автобензин УВРО ( на 2009) с ОЧИ – 95 пунктов	24,41	186,78	1494240	
Авиационное топливо                                                     	5,12	39,2          	313 600	
Дизельное топливо	55,79                   	426,0	3 408 000	
Остаток гидрокрекинга	3,50                    	26,8          	214400	
Сера                                                                                      	1,37	10,5	84000	
Асфальт на выработку электроэнергии	6,73                     	51,5          	412000	
Итого:                                                                              	100,00                   	765,0       	6120000	
* - не учтены потери.

Газофикация 412 000 тонн в год асфальта позволит обеспечить   Н.П.З. тепло энергией и произвести 80 МВт электроэнергии, что полностью обеспечит потребности завода.
Суммарный объём инвестиции на строительство НПЗ мощностью 7,5 млн. тонн в год нефти топливного профиля с глубокой   переработкой составил  2  млрд. EUR . ОценкаI  стоимости проводилась в 2008 году с использованием статистического  метода. Срок окупаемости с начала проектирования составит 11 лет и 3 месяца, а с начала производственной деятельности – 8 лет и 2 месяца, при условии строительства 37 месяцев.